|  |
| --- |
| 15/04/2022 |
| Levano Moermond |
| Deze testcase betreft het testen project data storage |
| Datum: 15 april 2022  Uitvoerder: Levano Moermond  Opmerking: N.V.T   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Functionaliteit | Actie | Gewenste resultaat | Pass / fail | Opmerking | | De data van wordpress moet op de iscsi disk komen staan. | log in als administrator op server SKY-WP1 en voer de command (Lsblk), op de ISCSI disk sdc1 of daar /var/www/html op gemount is  voer het command “cd mnt/media/var/www/html/html”  daarna voer het command “LS” in hier zie je dan de wordpress data | De data van wordpress(Var/www/html) staat op de iscsi disk sdc1 | Geslaagd |  | | 1x Extra disk aan de Fileserver (10GB) | Op SKY-MG1 login in als administrator. Open server manager 🡪 ga naar Files and storage services 🡪 Navigeer naar Disks 🡪 Zie hier de 10 gb disk van SKY-FP1 | OP SKY-FP1 is er een disk van 10GB | Geslaagd |  | | 1x Extra disk aan de webserver (10GB) | Op SKY-WP1 login in met administrator. Dan run je het command (lsblk)En hier zie je de schijven en mount points | OP SKY-FP1 is er een disk van 10GB met als mount point /mnt/media/var/www/html/ | Geslaagd |  | | Er is een iscsi verbinding tussen truenas en WP server | Op SKY-WP1 login in met administrator. Dan run je het command (iscsiadm -m session -P 3)En hier zie je of de iscsiconnectie geconnect is | Van de Truenas server is de block device geconnect met een iscsi verbinding naar SKY-WP1 | Geslaagd |  | | Er is een iscsi verbinding tussen SKY-TRNAS-SRV en SKY-FP1 | Op SKY-FP1 login in met administrator. Dan run je het command (poweshell)  Daarna run het command  (iscsicpl)  En hier zie je of de iscsiconnectie geconnect is | Van de Truenas server is de block device geconnect met een iscsi verbinding naar SKY-FP1 | Geslaagd |  | | Op SKY-WP1  Word de iscsi verbinding automatische aangemaakt | Op SKY-WP1 login in met administrator. Dan run je het command (nano /etc/iscsi/iscsid.conf )  Kijk of node.startup = automatic staat | De iscsi verbinding moet automatisch worden aangemaakt zonder handmatig de iscsi verbinding te activeren | Geslaagd |  | | Op SKY-WP1  Word er automatische gemount op de iscsi disk | Op SKY-WP1 login in met administrator. Dan run je het command (nano /etc/fstab)  Zie hier de UUID van de iscsi disk en de mount path  Voorbeeld:  UUID=eb67c479-962f-4bcc-b3fe-cefaf908f01e /mnt/media/var/www/html ext4 defaults 0 2 | De iscsi disk moet automatisch gemount worden naar /mnt/media/var/www/html | Geslaagd |  | |